**贵州省环境质量月报**

**（2014年6月）**

**一、城市环境空气质量**

2014年6月，我省贵阳市和遵义市两个国家重点城市按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（简称新标准）要求开展了二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）6项指标的环境空气质量监测，依据《城市环境空气质量排名办法》，按空气质量综合指数（简称综合指数）进行排名，贵阳市6月环境空气质量优于遵义市。贵阳市AQI优良天数比例为100%，遵义市AQI优良天数比例为93.3%，两城市主要超标污染指标均为细颗粒物。

**2014年6月贵州省国家环保重点城市环境空气质量排名**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | AQI优良天数 | 优良天数比例 | 主要污染指标 |
| 1 | 贵阳市 | 3.78 | 30 | 100% | 细颗粒物（PM2.5） |
| 2 | 遵义市 | 4.18 | 28 | 93.3% | 细颗粒物（PM2.5） |

除贵阳市和遵义市外，我省11个设市城市按《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）（简称老标准）要求开展了二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10）3项指标的环境空气质量监测，依据综合指数进行排序，排名依次为铜仁市、赤水市、安顺市、兴义市、都匀市、毕节市、凯里市、仁怀市、六盘水市、清镇市和福泉市。除铜仁市和福泉市API优良天数比例为97%，仁怀市API优良天数比例为87%，其余城市API优良天数比例均达到100%。10个城市（除安顺市外）的主要超标污染指标均为可吸入颗粒物。

**2014年6月贵州省设市城市环境空气质量排名**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | 优良天数 | 优良率 | 主要污染指标 |
| 1 | 铜仁市 | 0.781 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 2 | 赤水市 | 0.783 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 3 | 安顺市 | 0.788 | 30 | 100% | - |
| 4 | 兴义市 | 0.957 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 5 | 都匀市 | 1.080 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 6 | 毕节市 | 1.090 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 7 | 凯里市 | 1.122 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 8 | 仁怀市 | 1.134 | 26 | 87% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 9 | 六盘水市 | 1.271 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 10 | 清镇市 | 1.388 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 11 | 福泉市 | 1.520 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |

全省二氧化硫月均浓度值范围为0.004-0.033毫克/立方米。其中，仁怀市最低，福泉市最高。与去年同期相比，降幅达30%以上的有7个城市，依次为仁怀市（78%）、遵义市（73%）、铜仁市（72%）、毕节市（48）、六盘水市（35%）、清镇市（33%）和安顺市（32%）；升幅达30%以上的城市为都匀市（33%）。

全省二氧化氮月均浓度值范围为0.006-0.030毫克/立方米。其中，安顺市最低，遵义市最高。与去年同期相比，降幅达30%以上的城市依次为清镇市（44%）、安顺市（40%）和兴义市（33%）；升幅达30%以上的城市依次为凯里市（64%）和福泉市（33%）。

全省可吸入颗粒物月均浓度值范围为0.033-0.093毫克/立方米。其中，安顺市最低，仁怀市最高。与去年同期相比，降幅达30%以上的为毕节市（39%）。

**2014年6月贵州省城市空气各项目监测结果**

单位：毫克/立方米

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 二氧化硫 | | | 二氧化氮 | | 可吸入颗粒物 | | 细颗  粒物 |
| 2014年 | | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 |
| 贵阳市 | 0.013 | | 0.018 | 0.027 | 0.032 | 0.063 | 0.067 | 0.040 |
| 遵义市 | 0.011 | | 0.040 | 0.030 | 0.038 | 0.074 | 0.073 | 0.050 |
| 六盘水市 | 0.020 | | 0.031 | 0.027 | 0.034 | 0.060 | 0.054 |  |
| 安顺市 | 0.023 | | 0.034 | 0.006 | 0.010 | 0.033 | 0.037 |  |
| 毕节市 | 0.021 | | 0.040 | 0.016 | 0.021 | 0.054 | 0.088 |  |
| 铜仁市 | 0.005 | | 0.018 | 0.011 | 0.01 | 0.056 | 0.077 |  |
| 凯里市 | 0.010 | | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.073 | 0.071 |  |
| 都匀市 | 0.024 | | 0.018 | 0.008 | 0.010 | 0.058 | 0.052 |  |
| 兴义市 | 0.022 | | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.049 | 0.052 |  |
| 清镇市 | 0.032 | | 0.048 | 0.014 | 0.025 | 0.068 | 0.072 |  |
| 仁怀市 | 0.004 | | 0.018 | 0.011 | 0.015 | 0.093 | 0.110 |  |
| 赤水市 | 0.011 | | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.045 | 0.054 |  |
| 福泉市 | 0.033 | | 0.043 | 0.016 | 0.012 | 0.077 | 0.079 |  |
| 全省平均 | 0.018 | | 0.027 | 0.016 | 0.019 | 0.062 | 0.068 | 0.045 |
| 参考标准 | | | | | | | | |
| 日均值二级新标准限值 | | 0.15 | | 0.08 | | 0.15 | | 0.075 |
| 年均值二级新标准限值 | | 0.06 | | 0.04 | | 0.07 | | 0.035 |
| 日均值二级老标准限值 | | 0.15 | | 0.12 | | 0.15 | |  |
| 年均值二级老标准限值 | | 0.06 | | 0.08 | | 0.10 | |  |

注：贵阳市和遵义市执行新标准，不统计API指数，一氧化碳和臭氧指标不统计月均值。其余城市执行老标准。环境空气质量标准中无月均浓度限值，日均值和年均值二级标准限值仅供参考。

全省空气三指标平均水平较去年同期均有不同幅度下降，二氧化硫月均值为0.018毫克/立方米，比去年同期下降0.009毫克/立方米；二氧化氮月均值为0.016毫克/立方米，比去年同期下降0.003毫克/立方米；可吸入颗粒物月均值为0.062毫克/立方米，比去年同期下降0.006毫克/立方米。

2014年6月，我省88个县（市、区）开展了环境空气质量监测，按老标准进行综合指数排序，全省88个县（市、区）中，综合指数小于1，空气质量很好的县（市、区）共计36个；综合指数介于1—2之间，空气质量良好的县（市、区）共计48个；综合指数介于2—3之间，空气质量较好的县（市、区）1个。全省共计73个县（市、区）API优良天数比例达到100%。紫云县空气自动监测站试运行期未上报数据，黔西县和纳雍县空气自动监测站仪器故障未上报数据。

**2014年6月贵州省88个县（市、区）环境空气质量由好到差排名**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 区、县名称 | 所属地州 | 综合指数 | 优良天数 | 优良率 | 主要污染指标 |
| 1 | 独山县 | 黔南州 | 0.425 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 2 | 黄平县 | 黔东南州 | 0.621 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 3 | 罗甸县 | 黔南州 | 0.623 | 30 | 100% | - |
| 4 | 雷山县 | 黔东南州 | 0.653 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 5 | 万山区 | 铜仁市 | 0.657 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 6 | 剑河县 | 黔东南州 | 0.668 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 7 | 普安县 | 黔西南州 | 0.669 | 30 | 100% | - |
| 8 | 贞丰县 | 黔西南州 | 0.670 | 30 | 100% | - |
| 9 | 印江县 | 铜仁市 | 0.681 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 10 | 镇远县 | 黔东南州 | 0.688 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 11 | 晴隆县 | 黔西南州 | 0.694 | 30 | 100% | - |
| 12 | 大方县 | 毕节市 | 0.727 | 30 | 100% | - |
| 13 | 松桃县 | 铜仁市 | 0.743 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 14 | 安龙县 | 黔西南州 | 0.746 | 27 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 15 | 榕江县 | 黔东南州 | 0.753 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 16 | 龙里县 | 黔南州 | 0.772 | 30 | 100% | - |
| 17 | 赤水市 | 遵义市 | 0.783 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 18 | 西秀区 | 安顺市 | 0.788 | 30 | 100% | - |
| 19 | 六枝特区 | 六盘水市 | 0.820 | 30 | 100% | - |
| 20 | 碧江区 | 铜仁市 | 0.825 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 21 | 开阳县 | 贵阳市 | 0.833 | 28 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 22 | 金沙县 | 毕节市 | 0.850 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 23 | 威宁县 | 毕节市 | 0.864 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 24 | 湄潭县 | 遵义市 | 0.866 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 25 | 正安县 | 遵义市 | 0.873 | 30 | 100% | 二氧化氮 |
| 26 | 丹寨县 | 黔东南州 | 0.913 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 27 | 玉屏县 | 铜仁市 | 0.917 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 28 | 兴仁县 | 黔西南州 | 0.917 | 30 | 100% | - |
| 29 | 盘县 | 六盘水市 | 0.920 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 30 | 施秉县 | 黔东南州 | 0.921 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 31 | 息烽县 | 贵阳市 | 0.942 | 28 | 93% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 32 | 余庆县 | 遵义市 | 0.945 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 33 | 瓮安县 | 黔南州 | 0.948 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 34 | 兴义市 | 黔西南州 | 0.957 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 35 | 思南县 | 铜仁市 | 0.968 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 36 | 普定县 | 安顺市 | 0.969 | 30 | 100% | - |
| 37 | 凤冈县 | 遵义市 | 1.015 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 38 | 锦屏县 | 黔东南州 | 1.015 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 39 | 关岭县 | 安顺市 | 1.021 | 30 | 100% | - |
| 40 | 花溪区 | 贵阳市 | 1.033 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 41 | 台江县 | 黔东南州 | 1.043 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 42 | 麻江县 | 黔东南州 | 1.049 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 43 | 云岩区 | 贵阳市 | 1.050 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 44 | 江口县 | 铜仁市 | 1.060 | 28 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 45 | 都匀市 | 黔南州 | 1.080 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 46 | 遵义县 | 遵义市 | 1.086 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 47 | 七星关区 | 毕节市 | 1.150 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 48 | 习水县 | 遵义市 | 1.091 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 49 | 道真县 | 遵义市 | 1.092 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 50 | 南明区 | 贵阳市 | 1.103 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 51 | 汇川区 | 遵义市 | 1.103 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 52 | 赫章县 | 毕节市 | 1.107 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 53 | 乌当区 | 贵阳市 | 1.110 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 54 | 凯里市 | 黔东南州 | 1.122 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 55 | 修文县 | 贵阳市 | 1.128 | 26 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 56 | 仁怀市 | 遵义市 | 1.134 | 26 | 87% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 57 | 岑巩县 | 黔东南州 | 1.136 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 58 | 三穗县 | 黔东南州 | 1.140 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 59 | 镇宁县 | 安顺市 | 1.197 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 60 | 长顺县 | 黔南州 | 1.198 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 61 | 钟山区 | 六盘水市 | 1.248 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 62 | 水城县 | 六盘水市 | 1.255 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 63 | 观山湖区 | 贵阳市 | 1.258 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 64 | 桐梓县 | 遵义市 | 1.263 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 65 | 织金县 | 毕节市 | 1.268 | 27 | 100% | - |
| 66 | 黎平县 | 黔东南州 | 1.324 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 67 | 沿河县 | 铜仁市 | 1.326 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 68 | 红花岗区 | 遵义市 | 1.333 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 69 | 册亨县 | 黔西南州 | 1.349 | 30 | 100% | 二氧化硫 |
| 70 | 贵定县 | 黔南州 | 1.378 | 30 | 100% | - |
| 71 | 清镇市 | 贵阳市 | 1.388 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 72 | 从江县 | 黔东南州 | 1.442 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 73 | 惠水县 | 黔南州 | 1.468 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 74 | 平坝县 | 安顺市 | 1.470 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 75 | 荔波县 | 黔南州 | 1.473 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 76 | 白云区 | 贵阳市 | 1.478 | 28 | 93% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 77 | 天柱县 | 黔东南州 | 1.499 | 30 | 100% | 二氧化硫 |
| 78 | 福泉市 | 黔南州 | 1.520 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 79 | 三都县 | 黔南州 | 1.576 | 29 | 97% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 80 | 石阡县 | 铜仁市 | 1.666 | 28 | 93% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 81 | 务川县 | 遵义市 | 1.788 | 26 | 87% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 82 | 绥阳县 | 遵义市 | 1.797 | 30 | 100% | 二氧化硫 |
| 83 | 望谟县 | 黔西南州 | 1.825 | 25 | 93% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 84 | 平塘县 | 黔南州 | 1.983 | 30 | 100% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 85 | 德江县 | 铜仁市 | 2.725 | 27 | 90% | 可吸入颗粒物（PM10） |
| 86 | 紫云县 | 安顺市 | 试运行中 | | |  |
| 87 | 黔西县 | 毕节市 | 仪器故障 | | |  |
| 88 | 纳雍县 | 毕节市 | 仪器故障 | | |  |

**二、集中式饮用水源地水质**

**1、中心城市集中式饮用水源地水质**

2014年6月贵州省9个中心城市的17个水源地水质全部达标，达标水量为3280.1624万吨，达标率为100%，与上月及去年同期相比持平。

**中心城市集中式饮用水源地水质达标率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市州 | 达标率% | 超标项目 |
| 贵阳市 | 100 |  |
| 遵义市 | 100 |  |
| 六盘水市 | 100 |  |
| 安顺市 | 100 |  |
| 毕节市 | 100 |  |
| 铜仁市 | 100 |  |
| 黔东南州 | 100 |  |
| 黔南州 | 100 |  |
| 黔西南州 | 100 |  |

**2、县级城镇集中式饮用水源地水质**

2014年6月全省9个市州119个县城所在城镇集中式生活饮用水源地达标率为95%，与上月相比上升了3.4个百分点，比去年同期上升了5个百分点。其中黔西南州由于总大肠菌群超标达标率较低为69.2%，铜仁市由于总磷超标达标率为91.7%，黔南州由于总大肠菌群超标达标率为95.5%。

**2014年6月贵州省县级城镇集中式饮用水源地达标率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市州 | 达标率% | 超标项目 |
| 贵阳市 | 100 |  |
| 遵义市 | 100 |  |
| 六盘水市 | 100 |  |
| 安顺市 | 100 |  |
| 毕节市 | 100 |  |
| 铜仁市 | 91.7 | 总磷 |
| 黔东南州 | 100 |  |
| 黔南州 | 95.5 | 总大肠菌群 |
| 黔西南州 | 69.2 | 总大肠菌群 |

**2014年6月贵州省未达标县级以上集中式生活饮用水源地水质状况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属市州 | 所属区县 | 水源地名称 | 水源地性质 | 实达  类别 | 超标  项目 | 超标  倍数 |
| 铜仁市 | 思南县 | 思南河西水厂 | 河流 | 劣Ⅴ | 总磷 | 1.1 |
| 黔西南州 | 望谟县 | 望谟六洞河 | 地下水 | Ⅳ | 总大肠菌群 | 23 |
| 黔西南州 | 安龙县 | 安龙钱相马槽龙潭 | 地下水 | V | 总大肠菌群 | 732.3 |
| 黔西南州 | 安龙县 | 安龙海子农场 | 地下水 | V | 总大肠菌群 | 165.7 |
| 黔西南州 | 安龙县 | 安龙观音岩 | 地下水 | V | 总大肠菌群 | 5332.3 |
| 黔南州 | 都匀市 | 青云水库 | 地下水 | Ⅳ | 总大肠菌群 | 3 |

**三、地表水水质**

**1、国控断面水质**

2014年6月，全省8个国控断面水质状况良好，全部断面均达到Ⅰ-Ⅲ类标准要求。其中：

**长江流域各监测断面水质状况：**

清水河**棉花渡**断面水质为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准；

湘江**打秋坪**断面水质为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准；

三岔河**龙场**断面水质为类Ⅱ，优于所规定的Ⅲ类水质标准；

赤水河**鲢渔溪**断面水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准。

**珠江流域各监测断面水质状况：**

南盘江**三江口**断面水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准；

北盘江**发耳**断面水质为为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准；

打邦河**黄果树**断面水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准；

都柳江**从江大桥**断面水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准。

**2014年6月贵州省国控断面水质状况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域 | 河流 | 市州 | 断面 | 规定  类别 | 实达  类别 | 超标项目 |
| 长江流域 | 清水河 | 贵阳市 | 棉花渡 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江流域 | 湘江 | 遵义市 | 打秋坪 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江流域 | 三岔河 | 六盘水市 | 龙场 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 长江流域 | 赤水河 | 遵义市 | 鲢鱼溪 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 珠江流域 | 南盘江 | 黔西南州 | 三江口 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 珠江流域 | 北盘江 | 六盘水市 | 发 耳 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 珠江流域 | 打邦河 | 安顺市 | 黄果树 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 珠江流域 | 都柳江 | 黔东南州 | 从江大桥 | Ⅱ | Ⅱ |  |

**2、跨市州界断面水质**

2014年6月，全省22个跨市（州）界断面水质优于或达到规定类别的断面有17个，占统计数的77.2%。其中：

贵阳市出境断面3个，分别为贵阳市与遵义市交界的息烽河口、棉花渡断面和与黔南州交界的青岩断面，达标率为66.7%。**息烽河口**断面水质为Ⅲ类，超过所规定的Ⅱ类水质标准。

**遵义市**出境断面1个，为遵义市与铜仁地区交界的大乌江镇断面。**大乌江镇**断面本月水质劣于Ⅴ类，超过所规定的Ⅲ类水质标准，污染指标为总磷，污染物主要来自乌江水库大坝下的34号泉眼；

**六盘水市**出境断面4个，分别为六盘水市与黔西南州交界的岔河口断面、黄泥河断面和与安顺市交界的龙场断面和黄果树断面，达标率为100%，其中：

**岔河口**断面本月水质为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准；

**黄泥河**断面本月水质为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准；

**龙场**断面本月水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准；

**黄果树**断面本月水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准；

**安顺市**出境断面1个，为安顺市与黔西南州交界的坝草断面。**坝草**断面本月水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准；

**黔南州**出境断面4个，分别为黔南州与遵义市交界的天文断面和与黔东南州交界的重安江大桥、新华和兴仁桥断面，达标率为50%，其中：

**天文**断面本月水质为V类，超过所规定的Ⅲ类水质标准, 主要污染指标为总磷；

**重安江大桥**断面本月水质劣于Ⅴ类，超过所规定的Ⅲ类水质标准，主要污染指标为总磷；

**新华**断面本月水质为Ⅰ类，优于所规定的Ⅱ类水质标准；

**兴仁桥**断面本月水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准；

**黔西南州**出境断面1个，为黔西南州与黔南州交界的**罗羊**断面本月水质为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准；

**毕节地区**出境断面4个，分别为毕节地区与六盘水市交界的岔河断面、与贵阳市交界的大关桥断面、与遵义市交界的偏岩河口和黄歧坳断面，达标率为75%，其中：

**岔河**断面本月水质为Ⅲ类，超过所规定的Ⅱ类水质标准，

**大关桥**断面本月水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准；

**偏岩河口**断面本月水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准；

**黄歧坳**断面水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准；

**黔东南州**出境断面1个，为黔东南州与铜仁地区交界的玉屏断面。

**玉屏**断面本月水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准；

**铜仁地区**出境断面1个，为进入湖南省的木溪断面。**木溪**断面本月水质为Ⅲ类，符合所规定的Ⅲ类水质标准。

**2014年6月贵州省跨市州界断面水质状况**

| 流域 | 河流 | 出镜市州 | 断面 | 规定  类别 | 实达  类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠江 | 涟 江 | 贵阳市 | 青 岩 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江 | 息烽河 | 贵阳市 | 息烽河口 | Ⅱ | Ⅲ | 超标 |
| 长江 | 清水河 | 贵阳市 | 棉花渡 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江 | 乌江干流 | 遵义市 | 大乌江镇 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 超标指标为总磷，超标倍数2.2倍 |
| 珠江 | 北盘江 | 六盘水市 | 岔河口 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 珠江 | 黄泥河 | 六盘水市 | 黄泥河 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江 | 三岔河 | 六盘水市 | 龙 场 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 珠江 | 北盘江 | 六盘水市 | 黄果树 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 珠江 | 北盘江 | 安顺市 | 坝 草 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 长江 | 瓮安河 | 黔南州 | 天 文 | Ⅲ | V | 超标指标为总磷，超标倍数0.6倍 |
| 长江 | 清水江 | 黔南州 | 重安江大桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 超标指标为总磷，超标倍数11.6倍 |
| 珠江 | 都柳江 | 黔南州 | 新 华 | Ⅱ | Ⅰ |  |
| 长江 | 清水江 | 黔南州 | 兴仁桥 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 珠江 | 红水河 | 黔西南州 | 罗 羊 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江 | 三岔河 | 毕节市 | 岔 河 | Ⅱ | Ⅲ | 超标 |
| 长江 | 干 流 | 毕节市 | 大关桥 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 长江 | 偏岩河 | 毕节市 | 偏岩河口 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 长江 | 赤水河 | 毕节市 | 黄歧坳 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 长江 | 舞阳河 | 黔东南州 | 玉 屏 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 长江 | 松桃河 | 铜仁市 | 木 溪 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 长江 | 赤水河 | 毕节市 | 清水浦 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 珠江 | 南盘江 | 云南入境 | 三江口 | Ⅲ | Ⅱ |  |

注：Ⅲ类以上水质不评价主要污染指标及其超标倍数。

入境断面为由云南省分别进入毕节地区和黔西南州的清水铺断面和三江口断面。

**清水浦**断面水质为Ⅱ类，符合所规定的Ⅱ类水质标准；

**三江口**断面本月水质为Ⅱ类，优于所规定的Ⅲ类水质标准。